


  -- Информация о физическом диске - Диск: #0: Hitachi HDS721680PLA380 --

    Сводная информация о накопителе
   ---------------------------------
    Номер накопителя . . . . . . . . . . . . . . . . : 0
    Интерфейс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : S-ATA II
    Контроллер диска . . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C02 (AHCI) [VEN: 8086, DEV: 1C02] Версия: 9.2.0.1035, 7-25-2013
    Расположение диска . . . . . . . . . . . . . . . : Bus Number 0, Target Id 0, LUN 0
    Модель накопителя  . . . . . . . . . . . . . . . : Hitachi HDS721680PLA380
    Прошивка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : P21OABEA
    Серийный номер диска . . . . . . . . . . . . . . : PVF804Z3252EYN
    Полный объём . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 76316 MB
    Состояние питания  . . . . . . . . . . . . . . . : Активный
    Текущая температура  . . . . . . . . . . . . . . : 35 °C
    Максимальная температура (зафиксированная) . . . : 41 °C, 14.03.2022 00:52:12
    Минимальная температура (зафиксированная)  . . . : 28 °C, 15.03.2022 06:15:51
    Максимальная температура (за всё время)  . . . . : 58 °C
    Время работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 624 дн., 21 ч
    Примерно осталось  . . . . . . . . . . . . . . . : более 1000 дн.
    Здоровье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ###################- 98 % (Отлично)
    Быстродействие . . . . . . . . . . . . . . . . . : #################### 100 % (Отлично)

    Сбойных секторов на этом диске: 1. Их содержимое перемещено в незанятую область.
    В этой точке гарантийная замена пока невозможна, только если здоровье будет ухудшаться.
    Проблемы (49886 раз) с передачей данных между диском и ПК.
    В случае внезапного сбоя системы, перезагрузки, "синего экрана смерти", недоступности файлов/папок рекомендуется проверить кабели данных и питания и по возможности их заменить во избежание дальнейших проблем.
    Подробно: https://www.hdsentinel.com/hard_disk_case_communication_error.php
    Рекомендуется регулярно просматривать журнал диска - туда заносятся все найденные проблемы.
      Действия не требуются.

    Информация ATA
   ----------------
    Цилиндров  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 155061
    Головок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 16
    Секторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 63
    Версия ATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 1
    Всего секторов . . . . . . . . . . . . . . . . . : 156301488
    Байт на сектор . . . . . . . . . . . . . . . . . : 512
    Размер буфера  . . . . . . . . . . . . . . . . . : 7376 KB
    Несколько секторов . . . . . . . . . . . . . . . : 16
    Байты коррекции ошибок . . . . . . . . . . . . . : 52
    Неформатированный объём  . . . . . . . . . . . . : 76319 MB
    Максимальный режим PIO . . . . . . . . . . . . . : 4
    Максимальный режим Multiword DMA . . . . . . . . : 2
    Максимальный режим UDMA  . . . . . . . . . . . . : 300 MB/s (6)
    Активный режим UDMA  . . . . . . . . . . . . . . : 300 MB/s (5)
    Минимальное время передачи Multiword DMA . . . . : 120 ns
    Рекомендованное время передачи Multiword DMA . . : 120 ns
    Минимальное время передачи PIO без IORDY . . . . : 120 ns
    Минимальное время передачи PIO с IORDY . . . . . : 120 ns
    Байт управления ATA  . . . . . . . . . . . . . . : Корректно
    Контрольная сумма ATA  . . . . . . . . . . . . . : Корректно

    Управление шумом
   ------------------
    Управление шумом . . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Управление шумом . . . . . . . . . . . . . . . . : Включено
    Текущий уровень шума . . . . . . . . . . . . . . : Мин. быстродействие и шум (80h)
    Рекомендуемый уровень шума . . . . . . . . . . . : Мин. быстродействие и шум (80h)

    Свойства ATA
   --------------
    Read Ahead Buffer  . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается, Включено
    DMA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Ultra DMA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    S.M.A.R.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Управление питанием  . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Кэш записи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Защищённая область, невидимая для ОС . . . . . . : Поддерживается
    Расширения безопасности HPA  . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Улучшенное управление питанием (APM) . . . . . . : Поддерживается, Отключено
    Расширенное управление питанием  . . . . . . . . : Не поддерживается
    Пробуждение по команде . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    48-бит адресация LBA . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Область DCO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Поддержка IORDY  . . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Очередь чтения/записи DMA  . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Команда NOP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Технология Trusted Computing . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    64-бит универсальный ID  . . . . . . . . . . . . : 5000CCA324DE7E0F
    Потоковое  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Проход через карту носителя  . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Журнал общего назначения . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Ошибка журнала . . . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Набор свойств CFA  . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Устройство CFast . . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Длинные физические сектора (1) . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Длинные логические сектора . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Запись-чтение-проверка . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Свойства кэша NV . . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Режим питания кэша NV  . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Размер кэша NV . . . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Контроль свободного падения  . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Чувствительность контроля свободного падения . . : Не поддерживается
    Прерывание службы  . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Команда IDLE IMMEDIATE с функцией UNLOAD . . . . : Не поддерживается
    Зонные возможности . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Командный транспорт SCT  . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Контроль восстановления ошибок SCT . . . . . . . : Поддерживается

    Свойства SSD
   --------------
    Управление наборами данных . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Команда TRIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Детерминированное чтение после TRIM  . . . . . . : Не поддерживается
    Читать нули после TRIM . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается

    Подробности S.M.A.R.T.
   ------------------------
    Автономный сбор данных . . . . . . . . . . . . . : Не запускалось
    Состояние самодиагностики  . . . . . . . . . . . : Успешно завершено
    Полное время завершения автономного сбора данн.. : 1445 сек
    Немедленное выполнение автономного сбора данных  : Поддерживается
    Прерывание/перезапуск автономной связи с хостом  : Не поддерживается
    Автономное сканирование чтения . . . . . . . . . : Поддерживается
    Краткая самодиагностика  . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Расширенная самодиагностика  . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Самодиагностика передачи . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Выборочная самодиагностика . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Сохранение данных до/после энергосбережения  . . : Поддерживается
    Включение/отключение атрибута автосохранения . . : Поддерживается
    Возможность регистрации ошибок . . . . . . . . . : Поддерживается
    Примерное время короткой самодиагностики . . . . : 1 мин
    Примерное время расширенной самодиагностики  . . : 24 мин
    Последний результат короткой самодиагностики . . : Успешно завершено
    Последняя дата короткой самодиагностики  . . . . : 14.03.2022 13:11:36
    Последняя продолжительность короткой самодиагн.. : 1 мин
    Последний результат расширенной самодиагностики  : Не запускалось
    Последняя дата расширенной самодиагностики . . . : Не запускалось

    Безопасный режим
   ------------------
    Безопасный режим . . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Надёжное стирание  . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Время надёжного стирания . . . . . . . . . . . . : 32 мин
    Улучшенное надёжное стирание . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Время улучшенного надёжного стирания . . . . . . : Не поддерживается
    Безопасность включена  . . . . . . . . . . . . . : Нет
    Безопасность заблокирована . . . . . . . . . . . : Нет
    Безопасность заморожена  . . . . . . . . . . . . : Да
    Счётчик безопасности истёк . . . . . . . . . . . : Нет
    Уровень безопасности . . . . . . . . . . . . . . : Высокий
    Устройство шифрует все пользовательские данные . : Нет
    Дезинфекция  . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Перезаписать . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Шифрование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Стирание блоков  . . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Дезинфицировать антифриз-блокировку  . . . . . . : Не поддерживается
    Разрешённые дезинфекцией команды ACS-3 . . . . . : Нет

    Свойства Serial ATA
   ---------------------
    Соответствие S-ATA . . . . . . . . . . . . . . . : Да
    Сигнальная скорость S-ATA I (1,5 Гбит/с) . . . . : Поддерживается
    Сигнальная скорость S-ATA II (3 Гбит/с)  . . . . : Поддерживается
    Сигнальная скорость S-ATA Gen3 (6 Гбит/с)  . . . : Не поддерживается
    Получение запросов управления питанием от хоста  : Поддерживается
    Счётчики событий PHY . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Ненулевые смещения буфера установки DMA в FIS  . : Поддерживается, Отключено
    Автоактивация оптимизации установки DMA  . . . . : Поддерживается, Отключено
    Инициатор интерфейса управления питанием . . . . : Поддерживается, Отключено
    Порядок доставки данных  . . . . . . . . . . . . : Поддерживается, Отключено
    Асинхронное уведомление  . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Сохранение программных настроек  . . . . . . . . : Поддерживается, Включено
    Расширение очерёдности команд (NCQ)  . . . . . . : Поддерживается
    Длина очереди  . . . . . . . . . . . . . . . . . : 32
    Потоковая передача NCQ . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Автораспознавание NCQ  . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Автопереводы Partial в Slumber . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Помощь в восстановлении  . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Гибридная информация . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Сон устройства (DevSleep)  . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    DevSleep в ReducedPwrState . . . . . . . . . . . : Не поддерживается

    Информация о диске
   --------------------
    Дисковое семейство . . . . . . . . . . . . . . . : Deskstar 7K160
    Форм-фактор  . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 3.5" 
    Ёмкость  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 80 GB (80 x 1 000 000 000 байт)
    Число дисков . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 1
    Число головок  . . . . . . . . . . . . . . . . . : 1
    Скорость вращения  . . . . . . . . . . . . . . . : 7200 об/мин
    Время вращения . . . . . . . . . . . . . . . . . : 8,33 ms
    Средняя задержка вращения  . . . . . . . . . . . : 4,17 ms
    Интерфейс диска  . . . . . . . . . . . . . . . . : Serial-ATA/300
    Максимальная скорость буфер-хост . . . . . . . . : 300 MB/сек
    Размер буфера  . . . . . . . . . . . . . . . . . : 8192 KB
    Время готовности диска (типичное)  . . . . . . . : ? сек
    Среднее время позиционирования головок . . . . . : 8,5 ms
    Время поиска дорожки . . . . . . . . . . . . . . : ? ms
    Полное время позиционирования головок  . . . . . : ? ms
    Ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 101,6 mm (4,0 inch)
    Глубина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 147,0 mm (5,8 inch)
    Высота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 26,1 mm (1,0 inch)
    Вес  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 560 г (1,2 фунт(а,ов))
    Необходимая мощность для раскрутки . . . . . . . : 3 300 mA
    Необходимая мощность (поиск) . . . . . . . . . . : 7,0 W
    Необходимая мощность (ожидание)  . . . . . . . . : 5,0 W
    Необходимая мощность (ожидание)  . . . . . . . . : 2,0 W
    Фирма  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Hitachi Global Storage Technologies
    Сайт фирмы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : http://www.hgst.com

    S.M.A.R.T.
   ------------
№    Атрибут                  Порог  Знач.. Наих.. Данные              Состояние                Флаги:                                                 
1    Raw Read Error Rate      16     100    100    000000000001        OK                       Частота ошибок, Статический, Критический               
2    Throughput Performance   50     100    100    000000000000        OK                       Быстродействие, Критический                            
3    Spin Up Time             24     128    128    0003009C009B        OK                       Быстродействие, Статический, Критический               
4    Start/Stop Count         0      100    100    000000000981        OK (всегда проходит)     Счётчик событий, Статический                           
5    Reallocated Sectors Co.. 5      100    100    000000000001        OK                       Самосохранение, Счётчик событий, Статический, Критич.. 
7    Seek Error Rate          67     100    100    000000000000        OK                       Частота ошибок, Статический, Критический               
8    Seek Time Performance    20     100    100    000000000000        OK                       Быстродействие, Критический                            
9    Power On Time Count      0      98     98     000000003A95        OK (всегда проходит)     Счётчик событий, Статический                           
10   Spin Retry Count         60     100    100    000000000000        OK                       Счётчик событий, Статический, Критический              
12   Drive Power Cycle Count  0      100    100    000000000795        OK (всегда проходит)     Самосохранение, Счётчик событий, Статический           
192  Power off Retract Cycl.. 0      98     98     000000000A5D        OK (всегда проходит)     Самосохранение, Счётчик событий, Статический           
193  Load/Unload Cycle Count  0      98     98     000000000A5D        OK (всегда проходит)     Счётчик событий, Статический                           
194  Disk Temperature         0      171    171    003A00090023        OK (всегда проходит)     Статический                                            
196  Reallocation Event Count 0      100    100    000000000001        OK (всегда проходит)     Самосохранение, Счётчик событий, Статический           
197  Current Pending Sector.. 0      100    100    000000000000        OK (всегда проходит)     Самосохранение, Статический                            
198  Off-Line Uncorrectable.. 0      100    100    000000000000        OK (всегда проходит)     Частота ошибок                                         
199  Ultra ATA CRC Error Co.. 0      200    253    00000000C2DE        OK (всегда проходит)     Частота ошибок, Статический                            

    Информация о скорости передачи
   --------------------------------
    На этом диске отслеживание производительности в реальном времени не поддерживается.



  -- Информация управления системой --


    Системная плата Инфо
   ----------------------
    Фирма  . . . . . . . . . . . : Gigabyte Technology Co., Ltd.
    Продукт  . . . . . . . . . . : H61M-S2PV REV 2.2   x.x
    Серийный номер . . . . . . . : To be filled by O.E.M.
    Инвентарный номер  . . . . . : To be filled by O.E.M.   To be filled by O.E.M.
    BIOS . . . . . . . . . . . . : American Megatrends Inc. ver. FB [02/25/2013]
    Модуль памяти 1  . . . . . . : 4096 MB [1333 MHz] BANK 2
    Модуль памяти 2  . . . . . . : 4096 MB [1333 MHz] BANK 0

    Системная информация
   ----------------------
    Фирма  . . . . . . . . . . . : Gigabyte Technology Co., Ltd.
    Продукт  . . . . . . . . . . : To be filled by O.E.M.   To be filled by O.E.M.
    Серийный номер . . . . . . . : To be filled by O.E.M.
    UUID . . . . . . . . . . . . : 9402DE03-8004-8A05-F906-F40700080009
    Корпус . . . . . . . . . . . : Gigabyte Technology Co., Ltd. ver. To Be Filled By O.E.M.
    Корпус Серийный номер  . . . : To Be Filled By O.E.M.
    Корпус Инвентарный номер . . : To Be Filled By O.E.M.

