


  -- Информация о физическом диске - Диск: #1: ST3250312AS --

    Сводная информация о накопителе
   ---------------------------------
    Номер накопителя . . . . . . . . . . . . . . . . : 1
    Интерфейс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : S-ATA Gen3, 6 Gbps
    Контроллер диска . . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C02 (AHCI) [VEN: 8086, DEV: 1C02] Версия: 9.2.0.1035, 7-25-2013
    Расположение диска . . . . . . . . . . . . . . . : Bus Number 1, Target Id 0, LUN 0
    Модель накопителя  . . . . . . . . . . . . . . . : ST3250312AS
    Прошивка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : JC4B
    Серийный номер диска . . . . . . . . . . . . . . : 9VYCV032
    Полный объём . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 238472 MB
    Состояние питания  . . . . . . . . . . . . . . . : Активный
    Текущая температура  . . . . . . . . . . . . . . : 30 °C
    Максимальная температура (зафиксированная) . . . : 32 °C, 14.03.2022 00:05:04
    Минимальная температура (зафиксированная)  . . . : 24 °C, 13.03.2022 18:27:25
    Максимальная температура (за всё время)  . . . . : 48 °C
    Время работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 1028 дн., 16 ч
    Примерно осталось  . . . . . . . . . . . . . . . : более 796 дн.
    Здоровье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : #################### 100 % (Отлично)
    Быстродействие . . . . . . . . . . . . . . . . . : ###################- 99 % (Отлично)

    Проблемы (1159 раз) с передачей данных между диском и ПК.
    В случае внезапного сбоя системы, перезагрузки, "синего экрана смерти", недоступности файлов/папок рекомендуется проверить кабели данных и питания и по возможности их заменить во избежание дальнейших проблем.
    Подробно: https://www.hdsentinel.com/hard_disk_case_communication_error.php
      Действия не требуются.

    Информация ATA
   ----------------
    Цилиндров  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 484521
    Головок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 16
    Секторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 63
    Версия ATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ATA8-ACS version 4
    Версия транспорта  . . . . . . . . . . . . . . . : SATA Rev 3.0
    Всего секторов . . . . . . . . . . . . . . . . . : 488397168
    Байт на сектор . . . . . . . . . . . . . . . . . : 512
    Размер буфера  . . . . . . . . . . . . . . . . . : 8192 KB
    Несколько секторов . . . . . . . . . . . . . . . : 16
    Байты коррекции ошибок . . . . . . . . . . . . . : 4
    Неформатированный объём  . . . . . . . . . . . . : 238475 MB
    Максимальный режим PIO . . . . . . . . . . . . . : 4
    Максимальный режим Multiword DMA . . . . . . . . : 2
    Максимально возможная скорость передачи  . . . . : Сигнальная скорость S-ATA Gen3 (6 Гбит/с)
    Согласованная скорость передачи  . . . . . . . . : Сигнальная скорость S-ATA II (3 Гбит/с)
    Минимальное время передачи Multiword DMA . . . . : 120 ns
    Рекомендованное время передачи Multiword DMA . . : 120 ns
    Минимальное время передачи PIO без IORDY . . . . : 120 ns
    Минимальное время передачи PIO с IORDY . . . . . : 120 ns
    Байт управления ATA  . . . . . . . . . . . . . . : Корректно
    Контрольная сумма ATA  . . . . . . . . . . . . . : Корректно

    Управление шумом
   ------------------
    Управление шумом . . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Управление шумом . . . . . . . . . . . . . . . . : Включено
    Текущий уровень шума . . . . . . . . . . . . . . : Сбаланс. быстродействие и шум (D0h)
    Рекомендуемый уровень шума . . . . . . . . . . . : Сбаланс. быстродействие и шум (D0h)

    Свойства ATA
   --------------
    Read Ahead Buffer  . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается, Включено
    DMA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Ultra DMA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    S.M.A.R.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Управление питанием  . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Кэш записи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Защищённая область, невидимая для ОС . . . . . . : Поддерживается
    Расширения безопасности HPA  . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Улучшенное управление питанием (APM) . . . . . . : Не поддерживается
    Расширенное управление питанием  . . . . . . . . : Не поддерживается
    Пробуждение по команде . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    48-бит адресация LBA . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Область DCO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Поддержка IORDY  . . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Очередь чтения/записи DMA  . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Команда NOP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Технология Trusted Computing . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    64-бит универсальный ID  . . . . . . . . . . . . : 5000C50035A87498
    Потоковое  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Проход через карту носителя  . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Журнал общего назначения . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Ошибка журнала . . . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Набор свойств CFA  . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Устройство CFast . . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Длинные физические сектора (1) . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Длинные логические сектора . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Запись-чтение-проверка . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается, Отключено
    Свойства кэша NV . . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Режим питания кэша NV  . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Размер кэша NV . . . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Контроль свободного падения  . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Чувствительность контроля свободного падения . . : Не поддерживается
    Прерывание службы  . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Команда IDLE IMMEDIATE с функцией UNLOAD . . . . : Не поддерживается
    Зонные возможности . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Командный транспорт SCT  . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Контроль восстановления ошибок SCT . . . . . . . : Поддерживается
    Номинальная скорость вращения носителя . . . . . : 7200 об/мин

    Свойства SSD
   --------------
    Управление наборами данных . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Команда TRIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Детерминированное чтение после TRIM  . . . . . . : Не поддерживается
    Читать нули после TRIM . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается

    Подробности S.M.A.R.T.
   ------------------------
    Автономный сбор данных . . . . . . . . . . . . . : Успешно завершено
    Состояние самодиагностики  . . . . . . . . . . . : Успешно завершено
    Полное время завершения автономного сбора данн.. : 592 сек
    Немедленное выполнение автономного сбора данных  : Поддерживается
    Прерывание/перезапуск автономной связи с хостом  : Не поддерживается
    Автономное сканирование чтения . . . . . . . . . : Поддерживается
    Краткая самодиагностика  . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Расширенная самодиагностика  . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Самодиагностика передачи . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Выборочная самодиагностика . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Сохранение данных до/после энергосбережения  . . : Поддерживается
    Включение/отключение атрибута автосохранения . . : Поддерживается
    Возможность регистрации ошибок . . . . . . . . . : Поддерживается
    Примерное время короткой самодиагностики . . . . : 1 мин
    Примерное время расширенной самодиагностики  . . : 42 мин
    Примерное время самодиагностики передачи . . . . : 2 мин
    Последний результат короткой самодиагностики . . : Не запускалось
    Последняя дата короткой самодиагностики  . . . . : Не запускалось
    Последний результат расширенной самодиагностики  : Не запускалось
    Последняя дата расширенной самодиагностики . . . : Не запускалось
    Последний результат самодиагностики передачи . . : Не запускалось
    Последняя дата самодиагностики передачи  . . . . : Не запускалось

    Безопасный режим
   ------------------
    Безопасный режим . . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Надёжное стирание  . . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Время надёжного стирания . . . . . . . . . . . . : 42 мин
    Улучшенное надёжное стирание . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Время улучшенного надёжного стирания . . . . . . : 42 мин
    Безопасность включена  . . . . . . . . . . . . . : Нет
    Безопасность заблокирована . . . . . . . . . . . : Нет
    Безопасность заморожена  . . . . . . . . . . . . : Да
    Счётчик безопасности истёк . . . . . . . . . . . : Нет
    Уровень безопасности . . . . . . . . . . . . . . : Высокий
    Устройство шифрует все пользовательские данные . : Нет
    Дезинфекция  . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Перезаписать . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Шифрование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Стирание блоков  . . . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Дезинфицировать антифриз-блокировку  . . . . . . : Не поддерживается
    Разрешённые дезинфекцией команды ACS-3 . . . . . : Нет

    Свойства Serial ATA
   ---------------------
    Соответствие S-ATA . . . . . . . . . . . . . . . : Да
    Сигнальная скорость S-ATA I (1,5 Гбит/с) . . . . : Поддерживается
    Сигнальная скорость S-ATA II (3 Гбит/с)  . . . . : Поддерживается
    Сигнальная скорость S-ATA Gen3 (6 Гбит/с)  . . . : Поддерживается
    Получение запросов управления питанием от хоста  : Не поддерживается
    Счётчики событий PHY . . . . . . . . . . . . . . : Поддерживается
    Ненулевые смещения буфера установки DMA в FIS  . : Не поддерживается
    Автоактивация оптимизации установки DMA  . . . . : Не поддерживается
    Инициатор интерфейса управления питанием . . . . : Поддерживается, Отключено
    Порядок доставки данных  . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Асинхронное уведомление  . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Сохранение программных настроек  . . . . . . . . : Поддерживается, Включено
    Расширение очерёдности команд (NCQ)  . . . . . . : Поддерживается
    Длина очереди  . . . . . . . . . . . . . . . . . : 32
    Потоковая передача NCQ . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Автораспознавание NCQ  . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Автопереводы Partial в Slumber . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Помощь в восстановлении  . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Гибридная информация . . . . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    Сон устройства (DevSleep)  . . . . . . . . . . . : Не поддерживается
    DevSleep в ReducedPwrState . . . . . . . . . . . : Не поддерживается

    Информация о диске
   --------------------
    Дисковое семейство . . . . . . . . . . . . . . . : Barracuda 7200.12 250312
    Форм-фактор  . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 3.5" 
    Ёмкость  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250 GB (250 x 1 000 000 000 байт)
    Число дисков . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 1
    Число головок  . . . . . . . . . . . . . . . . . : 1
    Скорость вращения  . . . . . . . . . . . . . . . : 7200 об/мин
    Время вращения . . . . . . . . . . . . . . . . . : 8,33 ms
    Средняя задержка вращения  . . . . . . . . . . . : 4,17 ms
    Интерфейс диска  . . . . . . . . . . . . . . . . : Serial-ATA/600
    Максимальная скорость буфер-хост . . . . . . . . : 600 MB/сек
    Размер буфера  . . . . . . . . . . . . . . . . . : 8192 KB
    Время готовности диска (типичное)  . . . . . . . : 8.5 сек
    Среднее время позиционирования головок . . . . . : 8,5 ms
    Время поиска дорожки . . . . . . . . . . . . . . : 1,0 ms
    Полное время позиционирования головок  . . . . . : ? ms
    Ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 101,6 mm (4,0 inch)
    Глубина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 147,0 mm (5,8 inch)
    Высота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 20,0 mm (0,8 inch)
    Вес  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 415 г (0,9 фунт(а,ов))
    Акустический (Ожидание)  . . . . . . . . . . . . : 2,7 Bel
    Акустический (Мин. быстродействие и шум) . . . . : 2,9 Bel
    Акустический (Макс. быстродействие и шум)  . . . : 2,9 Bel
    Необходимая мощность для раскрутки . . . . . . . : 2 800 mA
    Необходимая мощность (поиск) . . . . . . . . . . : 12,8 W
    Необходимая мощность (ожидание)  . . . . . . . . : 7,2 W
    Необходимая мощность (ожидание)  . . . . . . . . : 0,8 W
    Фирма  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Seagate Technology
    Сайт фирмы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : http://www.seagate.com/www/en-us/products

    S.M.A.R.T.
   ------------
№    Атрибут                  Порог  Знач.. Наих.. Данные              Состояние                Флаги:                                                 
1    Raw Read Error Rate      6      117    99     0000071D070F        OK                       Частота ошибок, Быстродействие, Статический, Критиче.. 
3    Spin Up Time             0      97     97     000000000000        OK (всегда проходит)     Статический, Критический                               
4    Start/Stop Count         20     99     99     000000000645        OK                       Самосохранение, Счётчик событий, Статический           
5    Reallocated Sectors Co.. 36     100    100    000000000000        OK                       Самосохранение, Счётчик событий, Статический, Критич.. 
7    Seek Error Rate          30     76     60     00071612C4D5        OK                       Частота ошибок, Быстродействие, Статический, Критиче.. 
9    Power On Time Count      0      72     72     000000006070        OK (всегда проходит)     Самосохранение, Счётчик событий, Статический           
10   Spin Retry Count         97     100    100    000000000000        OK                       Счётчик событий, Статический, Критический              
12   Drive Power Cycle Count  20     100    100    000000000308        OK                       Самосохранение, Счётчик событий, Статический           
183  SATA Downshift Count     0      100    100    000000000000        OK (всегда проходит)     Самосохранение, Счётчик событий, Статический           
184  End-to-End Error Count   99     100    100    000000000000        OK                       Самосохранение, Счётчик событий, Статический           
187  Reported Uncorrectable.. 0      100    100    000000000000        OK (всегда проходит)     Самосохранение, Счётчик событий, Статический           
188  Command Timeout          0      100    96     000E000E0015        OK (всегда проходит)     Самосохранение, Счётчик событий, Статический           
189  High Fly Writes          0      100    100    000000000000        OK (всегда проходит)     Самосохранение, Счётчик событий, Частота ошибок, Ста.. 
190  Airflow Temperature      45     70     52     0000201A001E        OK                       Самосохранение, Статический                            
194  Disk Temperature         0      30     48     000A0000001E        OK (всегда проходит)     Самосохранение, Статический                            
195  Hardware ECC Recovered   0      29     15     0000071D070F        OK (всегда проходит)     Счётчик событий, Частота ошибок, Статический           
197  Current Pending Sector.. 0      100    100    000000000000        OK (всегда проходит)     Счётчик событий, Статический                           
198  Off-Line Uncorrectable.. 0      100    100    000000000000        OK (всегда проходит)     Счётчик событий                                        
199  Ultra ATA CRC Error Co.. 0      200    157    000000000487        OK (всегда проходит)     Самосохранение, Счётчик событий, Частота ошибок, Быс.. 
240  Head Flying Hours        0      100    253    57F30000659E        OK (всегда проходит)                                                            
241  Total LBA Written        0      100    253    00004F6AAE07        OK (всегда проходит)                                                            
242  Total LBA Read           0      100    253    000068DC1C51        OK (всегда проходит)                                                            

    Информация о скорости передачи
   --------------------------------
    На этом диске отслеживание производительности в реальном времени не поддерживается.



  -- Информация управления системой --


    Системная плата Инфо
   ----------------------
    Фирма  . . . . . . . . . . . : Gigabyte Technology Co., Ltd.
    Продукт  . . . . . . . . . . : H61M-S2PV REV 2.2   x.x
    Серийный номер . . . . . . . : To be filled by O.E.M.
    Инвентарный номер  . . . . . : To be filled by O.E.M.   To be filled by O.E.M.
    BIOS . . . . . . . . . . . . : American Megatrends Inc. ver. FB [02/25/2013]
    Модуль памяти 1  . . . . . . : 4096 MB [1333 MHz] BANK 2
    Модуль памяти 2  . . . . . . : 4096 MB [1333 MHz] BANK 0

    Системная информация
   ----------------------
    Фирма  . . . . . . . . . . . : Gigabyte Technology Co., Ltd.
    Продукт  . . . . . . . . . . : To be filled by O.E.M.   To be filled by O.E.M.
    Серийный номер . . . . . . . : To be filled by O.E.M.
    UUID . . . . . . . . . . . . : 9402DE03-8004-8A05-F906-F40700080009
    Корпус . . . . . . . . . . . : Gigabyte Technology Co., Ltd. ver. To Be Filled By O.E.M.
    Корпус Серийный номер  . . . : To Be Filled By O.E.M.
    Корпус Инвентарный номер . . : To Be Filled By O.E.M.

